**Få et overblik over hvilken VENDLET model, der passer til dine behov.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funktioner** | | | |
|  |
|  | **VENDLET** | **VENDLET V5S** | **VENDLET** |  |
| **Standard** | **Speed Adjust** | **Bari** |  |
|  |  |  |  |
| Betjening fra én side af sengen | **✓** | **✓** | **✓** |  |
| Kan betjenes af borger selv | **✓** | **✓** | **✓** |  |
| Integreret sengehest | **✓** | **✓** | **✓** |  |
| Hastighedsregulering | **✓** | **✓** | **✓** |  |
| Fuldautomatisk | **✓** | **✓** | **✓** |  |
| Maskinvaskbart | **✓** | - | - |  |
| Teleskopiske sider | **✓** | - | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Specifikationer** | | | |
|  |
|  | **VENDLET** | **VENDLET V5S** | **VENDLET** |  |
| **Standard** | **Speed Adjust** | **Bari** |  |
|  |  |  |  |
| Vægt i alt (kg) | 42 | 58 | 58 |  |
| Længde (cm) | 200-220 | 200 | 200 |  |
| Bredde per side (cm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| Højde over sengeramme (cm) | 33,5-45,5 | 35-50,5 | 35-50,5 |  |
| Højde under sengeramme (cm) | 10-20,5 | 20-35 | 20-35 |  |
| Maks. brugervægt (kg) | 250 | 200 | 400 |  |
| Lagen hæftning | Quick Tag | Velcro | Velcro |  |
| Materiale | Aluminium | Stål | Stål |  |
| Støjniveau v. maks. belastning | 55db(A) | 65db(A) | 65db(A) |  |
| Højde over madrasflade (cm) | -2,5 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tilbehør** | | | |
|  |
|  | **VENDLET** | **VENDLET V5S** | **VENDLET** |  |
|  |  |  |  |
| **Standard** | **Speed Adjust** | **Bari** |  |
|  |  |  |  |
| Glidelagen | **✓** | **✓** | **✓** |  |
| Træklagen | **✓** | **✓** | **✓** |  |
| Engangstræklagen | - | **✓** | **✓** |  |
| Engangsglidelagen | - | **✓** | **✓** |  |
| Under bed light | **✓** | **✓** | **✓** |  |
| Skumindsats til sengehest | - | **✓** | **✓** |  |
| To håndbetjeninger muligt | **✓** | **✓** | **✓** |  |